|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Network** | **Netmask** | **N** | **Hostmin** | **Hostmax** | **Broadcast** |
| **Central Network** | | | | | | |
| Directors | 192.168.0.0/28 | 255.255.255.240 | 14 | 192.168.0.1 | 192.168.0.14 | 192.168.0.15 |
| Свободные | 192.168.0.16/28 | 255.255.255.240 | 14 | 192.168.0.17 | 192.168.0.30 | 192.168.0.31 |
| Office hardware | 192.168.0.32/28 | 255.255.255.240 | 14 | 192.168.0.33 | 192.168.0.46 | 192.168.0.47 |
| Свободные | 192.168.0.48/28 | 255.255.255.240 | 14 | 192.168.0.49 | 192.168.0.62 | 192.168.0.63 |
| Wifi(mgt network) | 192.168.0.64/26 | 255.255.255.192 | 62 | 192.168.0.65 | 192.168.0.126 | 192.168.0.127 |
| Свободные | 192.168.0.128/25 | 255.255.255.128 | 128 | 192.168.0.129 | 192.168.0.254 | 192.168.0.255 |
| **Office 1 network** | | | | | | |
| Dev | 192.168.2.0/26 | 255.255.255.192 | 62 | 192.168.2.1 | 192.168.2.62 | 192.168.2.63 |
| Test | 192.168.2.64/26 | 255.255.255.192 | 62 | 192.168.2.65 | 192.168.2.126 | 192.168.2.127 |
| Managers | 192.168.2.128/26 | 255.255.255.192 | 62 | 192.168.2.129 | 192.168.2.190 | 192.168.2.191 |
| Office hardware | 192.168.2.192/26 | 255.255.255.192 | 62 | 192.168.2.193 | 192.168.2.254 | 192.168.2.255 |
| **Office 2 network** | | | | | | |
| Dev | 192.168.1.0/25 | 255.255.255.128 | 126 | 192.168.1.1 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| Test | 192.168.1.128/26 | 255.255.255.192 | 62 | 192.168.1.129 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| Office | 192.168.1.192/26 | 255.255.255.192 | 62 | 192.168.1.193 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
| **InetRouter — CentralRouter network** | | | | | | |
| Inet — central | 192.168.255.0/30 | 255.255.255.252 | 2 | 192.168.255.1 | 192.168.255.2 | 192.168.255.3 |
| Свободные | 192.168.255.4/30 | 255.255.255.252 | 2 | 192.168.255.5 | 192.168.255.6 | 192.168.255.7 |
|  | 192.168.255.8/29 | 255.255.255.248 | 6 | 192.168.255.9 | 192.168.255.14 | 192.168.255.15 |
|  | 192.168.255.16/28 | 255.255.255.240 | 14 | 192.168.255.17 | 192.168.255.30 | 192.168.255.31 |
|  | 192.168.255.32/27 | 255.255.255.224 | 30 | 192.168.255.33 | 192.168.255.62 | 192.168.255.63 |
|  | 192.168.255.64 | 255.255.255.192 | 62 | 192.168.255.65 | 192.168.255.126 | 192.168.255.127 |
|  | 192.168.255.128/25 | 255.255.255.128 | 126 | 192.168.255.129 | 192.168.255.254 | 192.168.255.255 |